E.Pasanen 10.11.2014 / 08.05.2018

Nauhasuotimien laitteet

1. Ruuvikuljetin 1: Andritz
   1. L= 3300 mm , D= 630 mm
   2. Käyttö 11 kw / 290 / 500 V
   3. Tappivaihde
2. Syöttösäiliö Enso
3. Käyttökoteloita ( molemmat)
4. Rasvavoitelupumppu ( molemmat)
5. Hoitotaso Andritz
6. Sekoitinsäiliö Andritz
7. Hydrauliikkayksikkö Vickers Enso
   1. 11 KW / 500V
8. Telat Enso
   1. 2 kpl D 334 mm x 2500 mm, käytetty
   2. 1 kpl D320 mm x 2500 mm uusi / pinnoitettu
   3. 1 kpl D 175 mm x 2500 mm
9. Viiroja
   1. Leveys 2100 mm Andritz 1kpl
   2. Leveys 2400 mm Enso
   3. Kaavareita
10. Ruuvikuljetin 2 : Andritz
    1. L= 7000 mm , D= 600 mm

Kokonaispituus L max. = 7000 + 1530 = 8530 mm