E.Pasanen 10.11.2014 / 08.05.2018

Nauhasuotimien laitteet

1. Ruuvikuljetin 1: Andritz
	1. L= 3300 mm , D= 630 mm
	2. Käyttö 11 kw / 290 / 500 V
	3. Tappivaihde
2. Syöttösäiliö Enso
3. Käyttökoteloita ( molemmat)
4. Rasvavoitelupumppu ( molemmat)
5. Hoitotaso Andritz
6. Sekoitinsäiliö Andritz
7. Hydrauliikkayksikkö Vickers Enso
	1. 11 KW / 500V
8. Telat Enso
	1. 2 kpl D 334 mm x 2500 mm, käytetty
	2. 1 kpl D320 mm x 2500 mm uusi / pinnoitettu
	3. 1 kpl D 175 mm x 2500 mm
9. Viiroja
	1. Leveys 2100 mm Andritz 1kpl
	2. Leveys 2400 mm Enso
	3. Kaavareita
10. Ruuvikuljetin 2 : Andritz
	1. L= 7000 mm , D= 600 mm

Kokonaispituus L max. = 7000 + 1530 = 8530 mm