Jylhävaara Giljotiinin leikkurikuljetin ja lamellikuljetin

Giljotiini leveys 2700 mm rullan halkaisija 1500 mm

LEIKKURIKULJETIN 1
HYLKYRULLALEIKKURIN KULJETIN 1
PIIRUSTUS: 1-2607 LEIKKURIKULJETIN 3100X5600 LEV.2X1200
OSAT:
KIERUKKAVAIHDE KUMERA CAM-2125 I-125 A2 K0642
VETORUMPU PIIR.2-3270 1 KPL
TAITTORUMPU PIIR.3749 2
KITARULLA PIIR.3754 4
KETJUPYÖRA D114-19\55H9
KETJUPYÖRA D114-19\70H9
KULJETUSHIHNA EP500\3-3+1 LEV.1200 AVOIN L-8200 2 KPL
KULJETINHIHNAN PITUUS 7300 mm + liitos(1000 mm)MITATTU19.2.1998T.VALLE

LEIKKURIKULJETIN 2
HYLKYRULLALEIKKURIN KULJETIN 2
PIIRUSTUS: 1-2607 LEIKKURIKULJETIN 3100X5600 LEV.2X1200
OSAT:
KIERUKKAVAIHDE KUMERA CAM-2125 I=125 A1 K0641
VETORUMPU PIIR.2-3270 1 KPL
TAITTORUMPU PIIR.3749 2
KITARULLA PIIR.3754 6
KETJUPYÖRÄ D114-19/55H9
KETJUPYÖRÄ D114-19/70H9
KULJETUSHIHNA EP500/3-3+1 LEV.1200 AVOIN L=13200 2 KPL
KULJETINHIHNAN PITUUS 12240 mm + LIITOSVARA 1300 mm (MITTA TARKISTETTU
19.04.1999 T.VALLE)