Jylhävaara Giljotiinin leikkurikuljetin ja lamellikuljetin

Giljotiini leveys 2700 mm rullan halkaisija 1500 mm

LEIKKURIKULJETIN 1  
HYLKYRULLALEIKKURIN KULJETIN 1  
PIIRUSTUS: 1-2607 LEIKKURIKULJETIN 3100X5600 LEV.2X1200  
OSAT:  
KIERUKKAVAIHDE KUMERA CAM-2125 I-125 A2 K0642  
VETORUMPU PIIR.2-3270 1 KPL  
TAITTORUMPU PIIR.3749 2  
KITARULLA PIIR.3754 4  
KETJUPYÖRA D114-19\55H9  
KETJUPYÖRA D114-19\70H9  
KULJETUSHIHNA EP500\3-3+1 LEV.1200 AVOIN L-8200 2 KPL  
KULJETINHIHNAN PITUUS 7300 mm + liitos(1000 mm)MITATTU19.2.1998T.VALLE

LEIKKURIKULJETIN 2  
HYLKYRULLALEIKKURIN KULJETIN 2  
PIIRUSTUS: 1-2607 LEIKKURIKULJETIN 3100X5600 LEV.2X1200  
OSAT:  
KIERUKKAVAIHDE KUMERA CAM-2125 I=125 A1 K0641  
VETORUMPU PIIR.2-3270 1 KPL  
TAITTORUMPU PIIR.3749 2  
KITARULLA PIIR.3754 6  
KETJUPYÖRÄ D114-19/55H9  
KETJUPYÖRÄ D114-19/70H9  
KULJETUSHIHNA EP500/3-3+1 LEV.1200 AVOIN L=13200 2 KPL  
KULJETINHIHNAN PITUUS 12240 mm + LIITOSVARA 1300 mm (MITTA TARKISTETTU  
19.04.1999 T.VALLE)